														ООО «Тепловые машины»

Автоматические угольные блочно-модульные котельные. (383) 233-1917, termorobot.ru

Опросный лист								региональный дилер ________________________
для заказа БМК Терморобот					__________________________________________
		
1). Контактная информация
	Ответственное лицо
	

	Предприятие / организация
	

	Телефоны, e-mail
	


2). Место и сроки поставки
[image: ]

1
2
	Населенный пункт
Климатические условия
	
Минимальная температура –            °С.     Сейсмичность          баллов

	Отапливаемый объект
(назначение котельной)
	


	Срок поставки
	☐ 2026     ☐ 2027


3). Мощность и необходимая степень резервирования
	Присоединенная нагрузка
	__________ ☐ МВт (☐ Гкал/час)

	Установленная мощность
	__________ ☐ МВт (☐ Гкал/час) = _______ × ___________ кВт

	Необходимая
степень резервирования
	При отказе 1 котла котельная должна выдать:
☐ Не менее 100% требуемой мощности     Не менее _________ %
☐ Резервирование не требуется (есть другой источник тепла)



4). Дополнительная информация
	Требуются
подсобные помещения
	☐ санузел        ☐ диспетчерская (кабинет)       ☐ бытовая комната
☐ склад запчастей        ☐ отсек для резервного электрогенератора
Для их размещения потребуется 1–2 дополнительных модуля!

	Высота фундамента
	☐ 1,2 м;   ☐ 1,5 м;   ☐ 1,8 м; ________ м (в цену БМК не входит)

	Требуются узлы 
	☐ Коммерческого учета тепла                     ☐ Учета ХВС


5). Режим работы отопительного контура
	Схема отопления
	☐ двухконтурная;  ☐ одноконтурная (утечек и разбора воды нет)

	Температурный график
	☐ 95/70ºС;     ☐ 90/70ºС;      Другой: _________ / _________ ºС
Требуемый проток в системе теплоснабжения                    м3/ч

	Давление теплоносителя
	На подаче _________ кгс/см2,          в обратке _________ кгс/см2


6). Горячее водоснабжение (ГВС)
	Характеристики
контура ГВС
	_________ ☐ МВт  (☐ Гкал/час)       ☐ ГВС должно быть летом
Расход воды: пиковый ________ м3/ч;     средний ________ м3/сут
☐ 2-трубная схема (горячую воду разбирают из системы отопления)
☐ 4-трубная схема (оборудование ГВС находится в котельной)


7). Узел подпитки и хим. водоподготовки (ХВП)
	Давление в водопроводе
	__________ кгс/см2                                                     ☐ Вода привозная

	Качество воды

Вышлите
протокол анализа!
	☐ Водоподготовка не требуется (ХВП организована в ИТП объекта)
☐ Нужна система дозирования реагентов (АСДР) и реагенты
☐ Нужна установка умягчения (будет разбор воды на цели ГВС)
Для размещения систем ХВП может потребоваться доп. модуль!

	Производительность ХВП
	Пиковый разбор воды _________ м3/ч;      средний _________ м3/сут

	Требуется запас
подготовленной воды
	Пластиковый бак объемом:  ☐ 1 м3,    ☐ 2 м3,    ☐ 5 м3,    ☐ 10 м3
Для установки бака может потребоваться дополнительный модуль!



8). Топливо 
	Основной вид топлива
и его характеристики

Вышлите
протокол анализа!
	☐ Каменный уголь марки ___________    ☐ Бурый уголь 
Разрез / шахта
Фракция 6–50 мм (ОМС), содержание штыба/пыли не более 15%
Низшая теплота сгорания                        ккал/кг, зольность             %
☐ Пеллеты древесные (угольная и пеллетная горелки различаются)

	Способ загрузки топлива
в бункеры котельной
	☐ фронтальным автопогрузчиком (топливо россыпью);
☐ бортовым краном (топливо расфасовано);
Встроенной кран-балкой (из биг-бэгов объемом до 1,6 м3):
☐ вылет монорельса 6+6 м (можно складировать до 20 биг-бэгов);
☐  вылет монорельса 6 м (только прямая загрузка с автомобиля).


9). Удаление золы
	Золоудаление
	☐ требуется дополнительный комплект зольников



10). Удаление и очистка дымовых газов
	Индивидуальные (по числу
котлов) дымовые трубы
	Высотой ☐ 12 м     ☐ 15 м     ☐ 18 м с отдельно стоящей мачтой
☐ высотой 6 м (10 м от земли) с крышными фермами

	Очистка дымовых газов
	☐ Требуются индивидуальные циклонные фильтры
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